附件1：采购清单一览表

采购清单一览表

| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | | **总价（元）** | **税率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球 | 海康威视 | DS-IPC-T12HV3-IA(POE) | • 红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 • 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m • 1个内置麦克风 • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 套 | 44 | 280 | | 12320 | 13% |
| 2 | 枪机 | 海康威视 | DS-2CD1T45-LA | • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 • 支持人形检测 • 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达50 m，暖光最远可达30 m • 1个内置麦克风，高清拾音 • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 6 | 485 | | 2910 | 13% |
| 3 | 枪机安装支架 | 国产 | 702系 | 定制 | 个 | 6 | 10 | | 60 | 13% |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7832N-R2 | • 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； • 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； • 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； • 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持HDMI与VGA输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； • 自带2个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； • 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； • 最大支持4/8/16/16路本地同步回放； • 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； • 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； • 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入； | 台 | 2 | 1500 | | 3000 | 13% |
| 5 | 6T监控级硬盘 | 希捷 | ST6000VX000 | 6TB | 块 | 4 | 910 | | 3640 | 13% |
| 6 | 核心交换机 | 极电 | SC5082-03 | 8光2电全千兆汇聚交换机，8千兆SC光口（SC3KM）+2千兆电口上联，内置电源，默认B端：FX 1550。 | 台 | 1 | 520 | | 520 | 13% |
| 7 | 接入交换机 | 极电 | SG3009PF-SC | 1光8电千兆POE交换机，8千兆POE+1千兆SC光（3KM），默认A端：TX 1310，POE单口最大30W，电源120W功率 | 台 | 6 | 480 | | 2880 | 13% |
| 8 | 排插 | 清风 | 五孔五位 |  | 个 | 6 | 55 | | 330 | 13% |
| 9 | 光纤跳线 | 电信 | FC-SC | FC-SC 3米 | 对 | 10 | 18 | | 180 | 13% |
| 10 | 网线 | 海康 | DS-1LN5E-S/E | 室内超五网线 | 箱 | 7 | 530 | | 3710 | 13% |
| 11 | 光缆 | 烽火 | GYTS-4B1.3 | 室外层绞式单模光缆 | 米 | 800 | 2.8 | | 2240 | 13% |
| 12 | 光端盒 | 电信 | 4口 | 满配FC尾纤及适配器 | 套 | 6 | 45 | | 270 | 13% |
| 13 | 光端盒 | 电信 | 24口 | 满配FC尾纤及适配器 | 套 | 1 | 280 | | 280 | 13% |
| 14 | 水晶头 | 胜为 | CRJ5100F | 超五类非屏蔽水晶头 | 盒 | 2 | 65 | | 130 | 13% |
| 15 | 分线箱 | 国产 | 400\*300\*200 | 相关安装附件 | 个 | 6 | 245 | | 1470 | 13% |
| 16 | 电缆 | 天环 | RVVP 2\*1.0 |  | 米 | 200 | 3 | | 600 | 13% |
| 17 | 机柜 | 国产 | 12U |  | 台 | 1 | 380 | | 380 | 13% |
| 18 | 辅材 |  |  | PVC管、扎带、钻孔等材料 | 批 | 1 | 4000 | | 4000 | 13% |
| 19 | 施工费 |  |  |  | 项 | 1 | 21000 | | 21000 | 9% |
| **总计** | | | | | | | | **59920** | |  |

附件2：比选申请文件格式

比选申请书

三明明城文体传媒有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解三明影剧院自动化（监控）设备比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的三明影剧院自动化（监控）设备比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

1. 授权委托书（如有）；

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

            日期： 年 月 日

**1-1.比选申请人基本情况表**

**比选申请人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人全称 |  | | |
| 资质等级及业务范围 |  | | |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： | | | |

比选申请人： （*盖单位公章*）

法定代表人或其委托代理人： （*签字或盖章*）

日期： 年 月 日

**注：**

**（1）须附上营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，并加盖单位公章；**

**（2）上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。**

**1-2.授权委托书（如有）**

授权委托书

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托我公司职工 （姓名）、 （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加 （比选项目名称）为比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**注：比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。**

附件3：报价函格式

报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（含税） | 人民币（大写） 元整（小写：¥ ） |
| 交货期限 |  |
| 备注 | 后附分项报价表 |

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**注：**

1. **报价函（含分项报价表）应独立密封。**
2. **封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在 年 月 日 时 分（比选公告或邀请书规定的比选时间）前不准启封”字样。**

分项报价表

| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | | **总价（元）** | **税率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球 | 海康威视 | DS-IPC-T12HV3-IA(POE) | • 红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 • 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m • 1个内置麦克风 • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 套 | 44 |  | |  |  |
| 2 | 枪机 | 海康威视 | DS-2CD1T45-LA | • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 • 支持人形检测 • 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达50 m，暖光最远可达30 m • 1个内置麦克风，高清拾音 • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 6 |  | |  |  |
| 3 | 枪机安装支架 | 国产 | 702系 | 定制 | 个 | 6 |  | |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7832N-R2 | • 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； • 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； • 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； • 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持HDMI与VGA输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； • 自带2个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； • 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； • 最大支持4/8/16/16路本地同步回放； • 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； • 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； • 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入； | 台 | 2 |  | |  |  |
| 5 | 6T监控级硬盘 | 希捷 | ST6000VX000 | 6TB | 块 | 4 |  | |  |  |
| 6 | 核心交换机 | 极电 | SC5082-03 | 8光2电全千兆汇聚交换机，8千兆SC光口（SC3KM）+2千兆电口上联，内置电源，默认B端：FX 1550。 | 台 | 1 |  | |  |  |
| 7 | 接入交换机 | 极电 | SG3009PF-SC | 1光8电千兆POE交换机，8千兆POE+1千兆SC光（3KM），默认A端：TX 1310，POE单口最大30W，电源120W功率 | 台 | 6 |  | |  |  |
| 8 | 排插 | 清风 | 五孔五位 |  | 个 | 6 |  | |  |  |
| 9 | 光纤跳线 | 电信 | FC-SC | FC-SC 3米 | 对 | 10 |  | |  |  |
| 10 | 网线 | 海康 | DS-1LN5E-S/E | 室内超五网线 | 箱 | 7 |  | |  |  |
| 11 | 光缆 | 烽火 | GYTS-4B1.3 | 室外层绞式单模光缆 | 米 | 800 |  | |  |  |
| 12 | 光端盒 | 电信 | 4口 | 满配FC尾纤及适配器 | 套 | 6 |  | |  |  |
| 13 | 光端盒 | 电信 | 24口 | 满配FC尾纤及适配器 | 套 | 1 |  | |  |  |
| 14 | 水晶头 | 胜为 | CRJ5100F | 超五类非屏蔽水晶头 | 盒 | 2 |  | |  |  |
| 15 | 分线箱 | 国产 | 400\*300\*200 | 相关安装附件 | 个 | 6 |  | |  |  |
| 16 | 电缆 | 天环 | RVVP 2\*1.0 |  | 米 | 200 |  | |  |  |
| 17 | 机柜 | 国产 | 12U |  | 台 | 1 |  | |  |  |
| 18 | 辅材 |  |  | PVC管、扎带、钻孔等材料 | 批 | 1 |  | |  |  |
| 19 | 施工费 |  |  |  | 项 | 1 |  | |  |  |
| **总计** | | | | | | | |  | |  |