纪委办公家具报价单

报价单位： （加盖公章） 联系人： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产地/品牌/品名** | **图形** | **规格** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 办公桌 | e844409c1a86e993fc6df013f57dbe5 | 1200\*600\*750 | 16张 |  |  | 1、贴面板材：符合国际环保标准E1级免漆纸饰面；  2、基材：采用优质E1级颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%  3、粘合剂：环保乳胶；  4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；  5、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火； |
| 2 | 办公桌 | 5af889c1353ac50c0c4e6d3332400cd | 2000\*1800\*750 | 1张 |  |  | 1、贴面板材：符合国际环保标准E1级免漆纸饰面；  2、基材：采用优质E1级颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%  3、粘合剂：环保乳胶；  4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；  5、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火； |
| 3 | 实木长沙发 | 303c65fe6e17ee8ae61e4de31d0190a | 1750\*680\*100 | 6张 |  |  | (1)基材：采用优质实木制作，经干燥处理，含水率≤12%，木材须无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱；  (2)油漆：采用环保型油漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨；  (3)接合方式全部采用传统榫接工艺，榫接必须严密、牢固、无缺陷，采用五金配件辅助加固。木材须无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱； |
| 4 | 实木单人沙发 | 303c65fe6e17ee8ae61e4de31d0190a | 780\*680 | 28张 |  |  | (1)基材：采用优质实木制作，经干燥处理，含水率≤12%，木材须无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱；  (2)油漆：采用环保型油漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨；  (3)接合方式全部采用传统榫接工艺，榫接必须严密、牢固、无缺陷，采用五金配件辅助加固。木材须无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱； |
| 5 | 实木长茶几 | 303c65fe6e17ee8ae61e4de31d0190a | 1200\*600\*450 | 6个 |  |  | (1)基材：采用优质实木制作，经干燥处理，含水率≤12%，木材须无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱；  (2)油漆：采用环保型油漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨；  (3)接合方式全部采用传统榫接工艺，榫接必须严密、牢固、无缺陷，采用五金配件辅助加固。木材须无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱；  （4）几面下方两侧横杆内各入嵌一条长度442mm，宽6.5mm“img”两头圆型螺纹加强筋，两端需嵌进横杆与几脚连接处，几面下方四角连接处采“img”2mm厚一次成型Q235B角钢加固。 |
| 6 | 实木方茶几 | 303c65fe6e17ee8ae61e4de31d0190a | （提供样品一张） | 15个 |  |  | (1)基材：采用优质实木制作，经干燥处理，含水率≤12%，木材须无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱；  (2)油漆：采用环保型油漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨；  (3)接合方式全部采用传统榫接工艺，榫接必须严密、牢固、无缺陷，采用五金配件辅助加固。木材须无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱；  （4）几面下方两侧横杆内各入嵌一条长度442mm，宽6.5mm“img”两头圆型螺纹加强筋，两端需嵌进横杆与几脚连接处，几面下方四角连接处采“img”2mm厚一次成型Q235B角钢加固。 |
| 7 | 办公椅 | D:\Documents\WeChat Files\wxid_sig7a2ruwkc522\FileStorage\Temp\e560604af49733221da2c97bb48e38e.jpg | 常规 | 3张 |  |  | (1)面料:采用优质西皮，手感柔软,耐磨强度高，透气性强.  (2)填充物：座垫45°高回弹海绵，靠包采用科技羽绒加纳米回弹颗粒填充，无异味、不易变形。（靠背/扶手：35°海绵软硬适中）  (3)脚架：优质加厚碳素钢电镀脚架，表面防锈防氧化处理。 |
| 8 | 加厚折叠椅 | D:\Documents\WeChat Files\wxid_sig7a2ruwkc522\FileStorage\Temp\17394d988794f84c46b3cb308156c19.jpg | 常规（提供样品一张） | 50张 |  |  | (1)面料:采用优质西皮，手感柔软,耐磨强度高，透气性强.  (2)填充物：座垫45°高回弹海绵，靠包采用科技羽绒加纳米回弹颗粒填充，无异味、不易变形。（靠背/扶手：35°海绵软硬适中）  (3)脚架：优质加厚碳素钢电镀脚架，表面防锈防氧化处理。 |
| 9 | 国保保密柜  Z168-3V型（标准款） |  | 1900\*900\*430 | 3 |  |  | 材质：冷轨钢板：产品采用冷轧钢板须符合国家标准、钢管须符合国家标准，各钢件经除锈，酸洗，磷化等工序，经防锈处理，高频焊接，焊接表面波纹均匀一致，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有焊缝全部是焊点间距≤10mm，压缝密实不开裂。 |
| 10 | 山岛防磁柜  FCD-280 |  | 1520\*700\*500 | 2 |  |  | 材质：冷轨钢板：产品采用冷轧钢板须符合国家标准、钢管须符合国家标准，各钢件经除锈，酸洗，磷化等工序，经防锈处理，高频焊接，焊接表面波纹均匀一致，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有焊缝全部是焊点间距≤10mm，压缝密实不开裂。 |
|  | **不含税控制总价** | |  | | | | 62593元（控制价） |
|  | **税点13%** | |  | | | | 8137元（控制价） |
|  | **含税控制价** | |  | | | | 70730元（控制价） |

报价单位：

日期： 年 月 日

一、报价要求：

1、以上货物设定**最高控制价70730元（含税）**，超过控制价的为无效报价。

2、本项目为固定单价合同，货物的实际数量以采购方实际需求为准，按实际工程量乘以固定单价所得的总价开票结算。以上货物报价含配件、含安装费，货物价格包括产品制造、运输（二次及楼层搬运）、装卸、抽样检测费、损耗、售后服务、税收（**提供13%增值税专用发票**，一票结算）、调试费及辅材费等一切费用。

二、产品技术及质量要求：

1、投标人所提供的货物应符合或高于国家及行业标准的相关规定，所有货物均应有合格证和质保书出厂检验报告，当中标人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，采购人有权取消其中标资格。若使用劣质材料施工，一经发现，采购人有权制止使用，直至停工、返工或单方解除合同。无论采购人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的一切费用经采购人确认后，均由中标人自负。

2、投标人提供的产品必须不低于采购清单需求一览表中的参数要求,**若中标人在大批量生产前，必须提供的样品低于以上参数或不一致（包括家具样式、颜色、款式等但不限于此，所有涉及的细节以采购人意见为准），采购人有权拒绝，中标人对此不得有疑义。如果出现低于以上参数或不一致的情况，允许中标人有一次换货的权利，需三日内提供符合要求的产品，若无法履约，采购人有权罚没履约保证金，供货前的样品未经采购人验收同意的不得生产供货**。

质量要求：**I、严格按照比选文件中所规定的材质-莫干山牌实木板；2、结构合理，；3、投标人中标后需提供所有货物的一个样品，待甲方确认了方可生产；4、沙发应提供全实木橡木沙发，不得提供贴木皮沙发，以次充好；5、交货后需经甲方邀请具有多年木工经验的专业人士验收。**

三、验收标准及方法：提供产品的合格证及检验检测报告，双方按照到货的批次在双方共同见证下委托第三方检验机构进行抽样检测或采购人有权在不告知中标人情况下选择有资质的检测机构进行抽检，检测取样及次数按照国家相关规定，费用由中标方承担。

四、售后服务具体事项：

1、合同签订后，由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

2、质保期为验收合格之日起2年，在质量保证期内出现质量问题时，中标方在接到采购人故障通知24个小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购方意见等）报采购人备案，若72小时内无法排除故障，则应先提供同档次货物供采购人使用。其中发生的一切费用由中标方承担。

3、本项目不统一组织踏勘项目现场，投标人如有需要，请自行与采购单位联系了解情况并自行踏勘现场，采购人视同投标人完全明了施工现场环境和施工条件。

4、投标方须保障供应的货物、服务及其他任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标或工业设计的指控。任何第三方如果提出侵权指控，投标方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。如在合同签订履行过程中，采购人受到相关利益方的干涉（诸如专利权人声明，律师函等），中标人又无法提供充足证据，采购人有权解除合同或者与其他方签订采购合同。

五、交货地点：三明市三元区。

六、交货日期：**中标人应于2024年1月15日前备足所有货物，接到采购人供货通知后3日内完成供货，中标人未按约定的期限完成供货的，采购人有权罚没保证金。**

七、付款方式和条件

货到指定工地现场，经最终验收合格后一个月内将支付合同款总额的95%（首次付款前中标人应开具合同全额发票），5%余款作为质保金，中标人在质量保修期间无违约情形，于质保期满壹年后无质量问题的10个工作日内付清余款；如果中标人不履行约定的保修义务，采购人自行维修的，维修费用直接从质保金中支出，质保金的余额作为中标人向采购人支付的违约金。

八、履约保证金：**为签约合同价的10%。**中标人应在中标通知书发出后且在合同签订之前缴纳至采购人账户，未及时缴纳的视为放弃中标，采购人有权按中标候选顺序依次递补或者重新组织招标。

九、违约：

1、中标人在规定时间内不能按时将货物交付采购人使用的，延期3天内（含3天）的，按合同总额的3%支付给采购人逾期违约金；延期4-7天（含7天），按合同总额的5%支付给采购人逾期违约金；延期超过7天，按合同总额的20%支付给采购人逾期违约金；采购人有权单方解除采购合同。

2、如中标人所提供的货物涉及专利侵权给采购人造成严重影响（包括但不限于诉讼、停工3日以上等误工情形）和损失的，采购人有权单方解除合同，中标人必须赔偿一切损失给采购人并无权要求返还履约保证金。

3、中标人需按采购人售后服务具体事项进行售后服务，如未按照招标文件进行售后服务，采购人有权扣除中标人的履约保证金或质量保证金，500元/每次。

4、产品质量不合格，采购人有权单方解除合同，中标人必须赔偿一切损失给采购人。