附件3

## 采购规格

| **基本参数** | | |
| --- | --- | --- |
| **梯号** | 1#-2# |  |
| **电梯台数** | 2 |  |
| **货物名称** | 有机房载货电梯 |  |
| **载重** | 2000kg |  |
| **速度** | 0.5m/s |  |
| **层数/站数/开门数** | 3/3/3 |  |
| **开门形式** | 旁开双折门 |  |
| **轿厢是否贯通门** | 是 | 1F开前门、2F-3F开后门 |
| **楼层显示** | 1,2,3 |  |
| **基站位置** | 1 |  |
| **轿厢及装潢** | | |
| **轿厢规格(净宽×净深)** | 1950mmx2250mm |  |
| **轿厢净高** | 2400mm |  |
| **开门尺寸(净宽×净高)** | 1550mmx2200mm |  |
| **电梯轿厢装饰（提供样册或相应图片）** | | |
| **轿厢壁材质** | 喷涂钢板 | 厚度≥1.2mm |
| **轿门材质** | 喷涂钢板 | 厚度≥1.2mm |
| **吊顶材质** | 喷涂钢板 | 厚度≥1.2mm |
| **地板材质** | 花纹钢板 | 厚度≥3mm |
| **操纵箱材质** | 304发纹不锈钢面板 |  |
| **层门及小门套装饰** | | |
| **层门材质** | 喷涂钢板 | 厚度≥1.2mm |
| **门套材质** | 喷涂钢板 | 厚度≥1.2mm |
| **门套类型** | 小门套 | 厚度≥1.2mm |
| **召唤盒材质** | 304不锈钢 |  |
| **井道及部件** | | |
| **提升高度** | 9000mm | 仅供参考，以实际为准 |
| **井道尺寸（净宽×净深）** | 2850mmx2750mm | 仅供参考，以实际为准 |
| **顶层高度** | 4400mm | 仅供参考，以实际为准 |
| **底坑深度** | 1600mm | 仅供参考，以实际为准 |