序号

土作材料

材料名称

规格

品牌

材料备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

水泥

红砖

沙

石子

325#

100\*200\*45

中沙

标准0.5

标准

50cm\*20cm

φ6φ8φ10

28KG

建福/万年青/海螺

砌墙、粉刷、找平、贴砖用材

砌墙、壁龛、包管用材

砌墙、粉刷、找平、贴砖用材

找平、过梁、地梁用材

沉降池回填用材

陶粒

护墙宝

拉结筋

AB胶

新旧墙体交接用材

新旧墙体交接连接用材

墙面贴砖、石材用材

墙面贴砖、石材用材

云石胶

0.6L

10

11

瓷砖背胶

5KG

楼邦/德高/立邦

铺贴瓷砖、砖与水泥粘结力增强剂

防水

瓷砖胶

18KG

德高/雨虹/咖乐

德高/雨虹/越界

厨房 阳台 卫生间防水用材

铺贴瓷砖、砖与水泥、墙体粘结力增强剂

水电材料

1

电线

BV

太阳/旺佳旺/福阳

日丰/伟星/亚通家装管

1.5m²照明、2.5m²插座、4m²厨房

专用给水管件

2

PPR水管

DN20/DN25

3

4

5

PVC排水管

PVC电管

PVC线盒

φ50φ110

φ20

86型

亚通/日丰/伟星

亚通/日丰/太阳

亚通/日丰/伟星

太阳/秋叶原/飞利

浦

专用排水管件

强弱电分管分色

开关插座底盒专用

6

网络线

六类

高清

电脑专用千兆高速网线

电视专用高清闭路

7

木作材料

数字电视线

秋叶原

1

2

3

4

石膏板

硅酸钙板

阻燃板

轻钢龙骨

杉木木龙骨

1220\*2440\*10 龙牌/泰山/卡乐意

吊顶封板专用（小孩房、别墅专用）

吊顶封板专用（别墅地下室防潮防霉）

吊顶、墙面打底（灯槽、窗帘盒、叠级等用

吊顶基层骨架专用

1220\*2440\*10

1220\*2440\*10

国标澄色

龙牌/领尚/北丰

克诺斯邦千吉舟秋楼

小财迷/龙牌/泰山

小财迷/鸿运/香杉木

5

油漆材料

2.5\*3.5\*2.8

吊顶基层骨架、墙面打底基础专用

1

2

3

腻子粉

白乳胶

底漆

20KG

14KG

17L

大匠/德爱威/高彪

金万得/三棵树/立邦

德爱威/三棵树/立邦

立邦漆/三棵树/德

爱威

墙天棚扒底专用

墙天棚基础防止开裂专用

墙天棚底漆处理

4

面漆

15L/18L

面层乳胶漆

主材

1

灯具

瓷砖

国标

600\*1200

80\*60

飞欧/欧普/飞利浦

马可波罗/鹰牌

/东鹏

施耐德/欧普/雷士

欧派/扬子/啊慕王

骊驰家居和居合兴工厂兔宝宝千年舟莫干山

九牧/箭牌/埃美柯

主材

主材

2

3

4

开关插座

木地板

主材

主材

5

6

7

整木

洁具

窗帘

定制


国标

定制

主材

主材

注：以上材料若施工中市场出现断缺货，经业主同意后允许更换同等品质及价格的同类商品

**招标人要求的材料设备品牌**